**Logistikprocessen:**

PIXI-Præsentation i Byggelogistik

**Pakkeleverancer**

**i) Logistikken – Plukning og pakning**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opgaver** | **Indhold** | **Regler/tips/principper – speak** | **Bemærkninger** |
| 1. Indledning | Med udgangspunkt i de udarbejdede bestillings- og plukkelister, udfærdiget i forbindelse med ordreafgivelsen, plukkes materialerne og samles i enheder, som efterfølgende kan pakkes sammen for hver bygningsdel og byggeopgave. | Byggematerialer plukkes og indsamles for hver byggeopgave i forhold til de udarbejdede bestillings- og plukkelister.  Materialepakker til hver byggeopgave sampakkes således, at det er nemt for chauffør og håndværker at placere og finde pakkerne på rette sted i byggeriet til den konkrete byggeopgave. |  |
| 1. Bestillings- og  plukkelister | **Videooptagelse:**  Ordreafgivelse vises via PC eller anden computer.  Bestillings- og plukkelister med medarbejder f.eks. som billede | To medarbejdere på et lager |  |
| 1. Byggecenter pakker ordrerne med bestemte leverancer til byggeopgave | **Videooptagelse:** Mange mindre bygningsmaterialer pakkes sammen. Stark-medarbejder viser hvordan det skal gøres. Optagelse i Stark | * 1. Pak en de mange materialer til en kunde sammen evt. i flere pakker.   2. Mærkning af alle enheder med labels på hver pakke **NB! Separat video af mærkning**   3. Scanning af stregkoder på alle enheder   4. Saml flere enheder sammen til en enhed – enten samling på en palle, som filmes – eller sur materialer sammen ved straps eller folio. |  |
| 1. Klargøring | **Videooptagelse**: Pakker med byggematerialer samles og klargøres til forsendelse med bil f.eks. som vist på billede |  |  |
|  |  |  |  |