**Logistikprocessen:**

PIXI-Præsentation i Byggelogistik

**Pakkeleverancer**

**iii) Logistikken – Pakkeleverance på byggepladsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Opgaver** | **Indhold** | **Regler/tips/principper – speak** | **Bemærkninger** |
| 1. Indledning | Byggecenter leverer til angivne sted og præcise lokation – gerne med kortmateriale, hvis det findes | Chaufføren afleverer pakkerne med byggematerialer på de aftalte steder på byggepladsen (kan være flere steder).  Såfremt det er nødvendigt at benytte kran til at levere byggematerialerne på helt rette sted i højden, tages denne i anvendelse. |  |
| 1. Pakning af lastbil | **Videooptagelse:**  Chaufføren pakker lastbilen med pakker af byggematerialer i den rækkefølge de skal leveres på byggepladsen.  Chaufføren forsynes med kort over byggepladsen og leveringssted på pladsen afmærkes. | STARK lastbil 2.jpg | Kort for aflevering af materialer på byggepladsen |
| 1. Chaufføren afleverer pakkerne med byggematerialer på de aftalte steder på byggepladsen (kan være flere steder). | **Videooptagelse:**  Chaufføren sikrer, at modtager (håndværker) kvitterer for modtagne pakker (materialer).  Kvittering for modtagelsen – herved sikres det at de bestilte materialer er til stede i rette mængder og til rette tid, så byggeriet kan finde sted.  ID for modtagelse og kontrol er som minimum:   * Stykliste over de materialer, der er indeholdt i hver pakke * Kort beskrivelse af indhold og anvendelse – * Evt. stregkode |  | Afstemning med ordre |
| 1. Levering med kran | **Videooptagelse**:  Nødvendigt at benytte kran til at levere byggematerialerne på helt rette sted i højden vises. | 10 stk. Volvo FM330 til STARK | Et billede, der indeholder tekst, bygning, udendørs, himmel  Automatisk genereret beskrivelse |